Fűnyíró traktor ELADÓ 2. rész

1. Partner P 12597 oldalkidobós fűnyíró traktor

|  |  |
| --- | --- |
| Motortípus | Briggs&Stratton I/C OHV |
| Teljesítmény | 12.5 Le |
| Indítási mód | önindító |
| Sebességfokozat | 5 előre, 1 hátra |
| Vágószélesség | 97 cm |
| Kések száma | 2 |
| Vágási magasság | 6 fokozat (50-100 mm) |
| Mulcskészlet | van |
| Italtartó | beépített |
| Első kerék | 15x6.00-6 |
| Hátsó kerék | 18x9.50-8 |
| Súly | 180 kg |
| Garancia | 1 év |

1. MTD SMART RC 125 fűgyűjtős fűnyíró traktor 13HH76KC600

|  |  |
| --- | --- |
| Motor típusa: | MTD 344 ccm, önindító |
| Hengerek száma: | 1 |
| Teljesítmény: | 5.9 kW - 8 LE |
| Üzemanyagtartály: | 3.8 l |
| Meghajtás: | Transzmatikus, 6 sebesség |
| Vágásszélesség: | 76 cm |
| Vágási magasság: | 30-95 mm / 5 pozíció |
| Vágási mód: | Fűgyűjtő (200 l zsák) |
| Mulcsbetét: | - |
| Kerékméret (e/h): | 13" x 5" / 18" x 6.5" |
| Súly: | 185 kg |
| Garancia: | 2 év |

Legfontosabb tulajdonságok:

Briggs & Stratton PowerBuilt motor a "145-ös" modelleken

420 ccm MTD ThorX OHV motor a többi modellen

Kiszórás, gyűjtés és mulcsopció

Akadálymentes fellépés

"Shift-on-the-go" transzmatikus meghajtás

Modern hidrosztatikus meghajtás a "H" modelleken

Felfüggesztett vezetőülés

Külön PTO és vágóasztal-magasság szabályozó karok

*Transzmatikus meghajtás*Shift-on-the-go kapcsolás megállás nélkül - a transzmatikus meghajtás kényelmes sebességváltást tesz lehetővé menet közben. Csupán a váltókart kell használni ahhoz, hogy az alapsebességet beállítsuk és már indulhatunk is. A fékpedállal lassítjuk a traktort, majd sebességváltás nélkül a pedál felengedésével gyorsíthatunk. A traktor automatikusan újraindul azon a sebességen, amit korábban beállítottunk.